**询价文件**

**第一部分 询价邀请**

我台**4K超高清转播车系统配套外场便携显示器采购项目**（详见第二部分），项目预算十五万元。现邀请国内合格供货商进行询价。

**询价截止时间：**

具备合格资格的投标人可于即日起至2023年9月 1 日止向我台科技发展中心获取询价文件，每份询价文件定价为人民币零元整(￥0.00)。本次询价不设保证金。

投标文件请于2023年9月 5日17:30前递交至江西广播电视台，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

**开标时间：**2023年9月 6 日10:00（公司可不派人到现场，届时请各报价公司联系人保持通讯畅通，接受台方可能的咨询及二次报价）。

**开标地点：**江西广播电视台台内

**项目编号：**

**投标要求：**

1、投标报价及其他投标声明（如有）应封装在一个文件内，并由联系人（提供联系电话）签字、提供联系方式并加盖投标人公章。投标报价中需要明确所投品牌、型号规格、产地、价格等，并实质响应及满足第二部分所有内容。

2、其他内容：请报价公司提供营业执照复印件（或扫描件）、法人授权书（如联系人非法人请提供，联系人请提供联系方式）、售后服务承诺书、产品彩页或技术资料等。以上材料请加盖投标人公章。

成交方式：采用“最低价成交”方式成交，若成交价高于预算价，本次招标无效

**招标方联系方式：**

1.需求单位：江西广播电视台制作部

联系人：朱正

电 话：18170811198

2.纪检监察部门：江西省纪委省监委驻江西省广电局纪检监察组

电 话：0791-86895312

地 址：红谷滩区翠林路339号

3.采购管理部门：江西广播电视台科技发展中心

联 系 人：梁峰

电 话：0791-88337944

地 址：江西省南昌市洪都中大道207号江西广播电视台

采购方地址：江西省南昌市洪都中大道207号江西广播电视台制作部，邮编：330046

**中标后，在签订合同前，江西广播电视台有权利与拟中标供货商就本次采购的合同金额和设备内容及服务进行进一步洽谈。若江西广播电视台能以更低价格获取同样设备及服务，中标方应予接受，并在合同中签署较低的合同金额。**

1. **技术规格及相关要求**

**一、设备清单及详细需求、技术规格、指标要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **系 统 设 备 清 单** | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **配 置 说 明** | **数量** | **单位** |
| 1 | 监视器 | 1、尺寸 大于等于19英寸， 分辨率大于等于1920 x 1080。  能显示标准宽高比16:9高清和4K画面 。  2、支持大于等于2路12G- SDI 输入，大于等于1路HDMI2.0输入/输出，支持4\*3G-SDI输入，具备高清四分割显示功能，具有HDMI 和12G/3G-SDI双向转换功能。   1. 视频输出接口大于等于1 x HDMI (2.0), 1x 12G/6G or HD-SDI 3G/1.5G，支持高清4选1切换输出。   4、支持 3D LUT(.cube格式）加载，变形宽银幕还原 2x, 1.5x, 1.33x等  5、色彩位深 10-bit (8+2 FRC)  6、屏幕亮度 1200nit (+/- 10%)，支持PQ/HLG HDR还原监视， 支持 PQ/HLG还原输出，支持HLG-PQ转换输出。  7、支持的Log格式 Sony SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog 2, Arri Log C,Panasonic Vlog, JVC JLog, Red LogFilm, AtomHDR  支持的色域 Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine  Canon Cinema / BT2020 / DCI P3 / DCI P3+,Panasonic V Gamut  Arri Alexa Wide Gamut等  8、支持4K UHD下变换到HD输出监看  9、支持XLR平衡音频监听及加嵌，支持48V幻象供电,使用全尺寸XLR接口，无需额外的平衡音频设备，支持模拟音频增益和延迟调整，UV表音频监视  含 一个飞行箱：专业贴合设计，牢固耐用 | 6 | 台 |

以上设备清单为我台为完成本次项目技术要求的最低配置或标准配置，报价公司可根据自己设备的技术架构及特点合理调配或设计，但请说明原因。

**二、培训、技术支持与售后服务及付款方式等**

1、为了保证中标方所提供的设备能良好使用，要求中标方负责提供有关设备功能、安装、操作、维护等的培训。

2、设备使用人员经培训后能够独立熟练地掌握设备的调试、参数的修改、典型故障的处理。

3、维修服务及维护备件

3.1、保修不能短于3年，若原厂保修超过3年的，按原厂保修条件保修。

3.2、在设备保修期满后，中标方仍需提供对任何再出现故障的设备进行修理。

4、技术指导及技术支持支援

厂家应为设备正常运行提供技术支持，提供24小时的热线支持。且出现故障时可在24小时内抵达现场

5、验收方式：

以乙方安装调试完成并经测试正常，甲方确认为准。

6、付款方式

验收合格后30个工作日内一次性付清全款。

7、开票要求

供货方应提供13%增值税专用发票。